PRACTICA 2

DISEÑO DE ALGORITMOS DE CONTROL PARA LA NAVEGACIÓN DE ROBOTS MÓVILES EN ENTORNOS ROS-Matlab

Sergio Sanz Cacho – 03201575K

Carlos Tejeda Martínez – 03148129G

Índice

[1.Diseño de un control de posición 2](#_Toc38275339)

[2.Diseño de un control para el seguimiento de paredes 2](#_Toc38275340)

# 1.Diseño de un control de posición

Observe de qué manera influye el valor de las ganancias del controlador P en el movimiento del robot hacia el punto de destino (valores grandes y valores pequeños). Documéntelo con varios ejemplos y justifique la respuesta.

Miau

Realice experimentos donde se pidan diferentes referencias de posición y documente la influencia de las constantes de control en la respuesta del robot, incluyendo factores como el error de posición en régimen permanente, la presencia de sobre impulso y la velocidad del robot.

Miau

Añada al controlador de velocidad angular una parte integral (controlador PI) y documente mediante experimentos las diferencias en las respuestas del controlador P y el controlador PI

Miau

Compruebe y documente el funcionamiento del controlador realizado en el robot real disponible en el laboratorio. Realice un ajuste de las ganancias del controlador si es necesario

Miau

# 2.Diseño de un control para el seguimiento de paredes

Documente la influencia de ganancias del controlador en el seguimiento de la trayectoria (valores grandes y valores pequeños). Realice varios experimentos.

Mediante experimentación y por observación , se comprueba a simple vista que cuando los coeficientes son superiores a 1 el amigobot es incapaz de seguir la circunferencia a la distancia de separación definida de 2m.

Analizando este comportamiento con los valores de Eori y Edist, sumándole la experiencia de la anterior práctica en la que los valores probados con el Amigobot llegaban a un máximo de 0.9 rad/s de velocidad angular, buscamos los valores máximos Eori y Edist de una simulación que siga la circunferencia y comprobamos por que coeficiente podría multiplicarse para no superar el máximo de velocidad angular experimentado.

Con esto, acompañado de la observación, nos indica que Ko no debería sobrepasar el valor de 0.6 mientras que Kd no debería sobrepasar de 0.57.

Experimento:

Valores: Ko = Kd = 0.5

Máximos valores de error registrados: Edist = 1.585 Eori = 1.504

* Considerando que el otro error fuese 0
  + Premisas: Edist = 0 Eori = 1.504 ω ≤ 0.9 (rad/s)

ω = Ko \* Eori 🡪 0.9 ≥ Ko \* 1.504 🡪 Ko ≤ 0.598 🡪 Ko ≤ 0.6

* + Premisas: Eori = 0 Edist = 1.585 ω ≤ 0.9 (rad/s)

ω = Kd \* Edist 🡪 0.9 ≥ Kd \* 1.585 🡪 Kd ≤ 0.567 🡪 Kd ≤ 0.57

Tras obtener estas conclusiones hemos realizado una hoja de observación apuntando los resultados con distintas combinaciones de coeficientes, llegando a varias combinaciones eficaces, pero hemos optado por establecer los valores de 0.3 para Ko y de 0.6 para Kd.

Para acabar también añadir que, en algunos casos de combinaciones con coeficientes superiores a los resueltos en el experimento, se consiguen en muchos casos un seguimiento más preciso, pero por contrapartida en alguna simulación pierden el rumbo y no consiguen orientarse con la pared.

Documente mediante simulaciones el efecto de anular Kd

El anulamiento de Kd significa que a la hora de calcular la velocidad angular del Amigobot, el error de distancia no se tiene en cuenta, por lo que este sigue la trayectoria de la circunferencia acercándose poco a poco a ella siendo cuestión de tiempo dependiendo del valor del coeficiente Ko que choque con la circunferencia.

Documente mediante simulaciones el efecto de anular Ko

El anulamiento de Ko significa que a la hora de calcular la velocidad angular del Amigobot, el error de rotación no se tiene en cuenta, por lo que este sigue la trayectoria que debería seguir de manera oscilatoria, acercándose y alejándose de esta ruta con coeficientes Kd bajos (0.1 o 0.2), mientras que con mayores coeficientes se desorienta.

Documente mediante simulaciones de qué manera influye el valor de la velocidad lineal V del robot en el seguimiento de la trayectoria. Recuerde que el valor de V lo fija el usuario ya que el controlador se encarga de ajustar sólo la velocidad angular.

La variación de la velocidad lineal supondrá un efecto directo en la velocidad con la que el robot recorre el perímetro de la circunferencia la cuál significará una mayor o menor distancia recorrida en el tiempo de ejecución del bucle que mueve al robot, además de una relación proporcional con la precisión a la hora de seguir el trazo a la distancia prefijada.